Соответствие учебных площадей СНиПам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Помещения | Требуется кв.м. на 1 –го чел. По СНиПу | Фактически имеется | Региональные поправки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные кабинеты и групповые аудитории | 1,7 |  |  |
| 2 | Учебные кабинеты русского и иностранных языков | 2,4 |  |  |
| 3 | Лекционные поточные аудитории | 1,2 |  |  |
| 4 | Учебные кабинеты по специальности | 2,0-2,4 |  |  |
| 5\* | Лаборатории | 2,4-3,0 |  |  |
| 6\*\* | Производственные помещения | Не менее 15 м куб. |  |  |

\* Лаборатории площадью более 80 кв. м размещаются только в учебно-производственных помещениях.

\*\* Производственные помещения с тяжелым оборудованием размещаются на первом этаже. Уровень производственного шума не должен превышать 90 дцБ.

Учредитель (ли) или руководитель образовательного организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.